แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๗
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย  
อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	ได้รับอนุมัติ

	๑
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโชคชัย หมู่ที่ 1 
สายทางที่นางบรรเทา สีแสด - ที่นายจำเริญ พาริเพ็ง  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 178.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  712.00  ตร.ม. ไหล่ทางดินถม
ตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 
	
๔๐๐,๐๐๐ บาท

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๒
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2  
สายทางที่นายประสาน ชูคันหอม - ที่นายทรงยศ รัสสุรีย์
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 101.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  404.00  ตร.ม.
 ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ)
	
๒๒๙,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๓
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2  
สายทางที่นายสวัสดิ์ คุณบัวลา - ที่นายเกรียงศักดิ์ กองทอง
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  175.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.ห้วยเตย    
	
๑๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๔
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโจด หมู่ที่ 3  
สายทางที่นายประหยัด บุดดีหบ – นางทัศนีย์ ภูผามานัง
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 88.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  352.00  ตร.ม.
 ไหล่ทางดินถม ตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 
	
๒๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๕
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโจด หมู่ที่ 3  
สายทางที่นางนวลสี เพชรกอง – ที่นายฉลวย สังฆมณี
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 89.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  35๖.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถม ตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 
	
๒๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๖
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแคน หมู่ที่4  
สายทางที่นายทองพูล วงษ์กันหา – ที่นายสมจิตร นามทัพ
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 133.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  532.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๓๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗




2

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	ได้รับอนุมัติ

	๗
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแคน หมู่ที่ 4  
สายทางที่นายเพ็ง กางเกต – ลำห้วยเตย  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  180.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.ห้วยเตย   

	
๑๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๘
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวนา หมู่ที่ 5  
สายทางจากดอนปู่ตา – บ้านวังทอง
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง ๕.00 ม. ระยะทางยาว ๑๐๓.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๕๒0.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ)  

	
๓๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๙
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวนา หมู่ที่ 5  
สายทางจากนายบุญมี ศรีมุงคุณ – บ้านวัดป่าบุบผาราม
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง ๔.00 ม. ระยะทางยาว ๔๕.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑๘๐.00  ตร.ม.
ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.ห้วยเตย   

	
๑๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๑๐
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ ๖  
สายทางที่นายบุญส่ง เริงสุข – สี่แยกบ้านหัวนา
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง ๓.00 ม. ระยะทางยาว ๑๑๘.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  35๔.00  ตร.ม. 
ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๒๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๑๑
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ ๖  
สายทางที่นางสำรี เยาวพร - ที่นายนู สีจันทร์
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 89.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  356.00  ตร.ม. 
ไม่มีไหล่ทาง  ตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๒๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๑๒
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังทอง หมู่ที่ ๗  
สายทางที่นางสายนวน ดาพาโย - ที่นางลำดวน สายหยุด
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง ๕.00 ม. ระยะทางยาว ๖๙.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3๔5.00  ตร.ม.
 ไหล่ทางดินถม  ตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ)

	
๒๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗


๓

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	ได้รับอนุมัติ

	๑๓
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังทอง หมู่ที่ ๗  
สายทางที่นางสายสวาท ภูศรี - ที่นางทองปน ศรีกุลกร
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 88.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  352.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๒๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๑๔
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ ๘
สายทางจากแยกถนนลาดยาง - ที่นายสุนันท์ พันฤทธิ์  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 88.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  352.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๒๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๑๕
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ ๘
สายทางที่นายนวน ภูศรี - วัดป่าพุทธนิมิตร  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  180.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.ห้วยเตย  

	
๑๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๑๖
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ ๘
สายทางสามแยกไปบ้านโคกสี - ฝายตัวเอ็ม  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  180.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.ห้วยเตย  

	
๑๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๑๗
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๙
สายทางที่นายดาวเรื่อง จันสม - ที่นางประไว ลอมโฮม  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 69.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  345.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถม  ตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๒๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๑๘
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๙
สายทางที่บ้านโนนงาม - เหล่าหลุบ  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 88.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  352.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถม  ตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๒๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗



๔

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	ได้รับอนุมัติ

	๑๙
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๐
สายทางที่นายอภิชาติ เยาวพร - ที่นางกุศล เนินทา
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  180.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.ห้วยเตย  

	
๑๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๒๐
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๐
สายทางที่นางจรุวรรณ สมสีไส - ที่นางสุนีย์ เทียงโงก  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 118.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๓๕๔.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๒๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๒๑
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๐
สายทางที่นายบัวฮอง อันชัน - ที่นายทองอินทร์ สุดขัน  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  180.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถม  ตามแบบ อบต.ห้วยเตย   

	
๑๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๒๒
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๑
สายทางที่นายไมตรี  จันบัวลา - ที่นางนิตร กองทอง  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง ๔.00 ม. ระยะทางยาว ๘8.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๓๕๒.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๒๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๒๓
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๑
สายทางที่นายจำรัส เจนการ - ที่นางบานเย็น สินธุบัว
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  180.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.ห้วยเตย  

	
๑๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๒๔
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒
สายทางที่นางก้วฟ้า สืบสำราญ - ที่นางทองใบ จำปามูล
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  180.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.ห้วยเตย  

	
๑๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗


๕

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	ได้รับอนุมัติ

	๒๕
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑๒
สายทางที่นางบุญเกิด ทองนุช - ที่นางอุบล พันธุมี
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 10๓.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๕๒0.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถม  ตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๓๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๒๖
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสน หมู่ที่๑๓
สายทางที่นายบุญส่ง พลยาง - ที่นายสมบูรณ์ สุริยิน  
[bookmark: _GoBack]ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง ๕.00 ม. ระยะทางยาว 1๐๓.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๕๑๕.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๓๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๒๗
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสน หมู่ที่๑๓
สายทางที่นายปรีดา อ่อนมาก - ที่นายสมพงษ์ ชูคันหอม  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง ๔.00 ม. ระยะทางยาว 1๒๐.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๔๘๐.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๒๗๑,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๒๘
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๔
สายทางจากที่นางแสงจันทร์ ประสันพงดี – ที่นางพวงเพชร ไชยสีดา
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทางยาว 175.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  612.50  ตร.ม. 
ไม่มีไหล่ทาง  ตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๓๔๓,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๒๙
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๔
สายทางจากสระน้ำสาธารณะ ม.10 - ที่นายสาย แดนคำสาย
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง ๓.00 ม. ระยะทางยาว ๓4.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  10๒.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถม  ตามแบบ อบต.ห้วยเตย  

	
๕๗,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๓๐
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโจด หมู่ที่ ๑๕
สายทางที่นางนวลศรี เพชรกอง - ที่นางทองใบ สีเทา  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 17๙.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  71๖.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๔๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗


๖

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	ได้รับอนุมัติ

	๓๑
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๖
สายทางที่นางบัวลุน แสงดี - ที่นางมลิวรรณ เจนการ  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง ๔.00 ม. ระยะทางยาว 1๓๓.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๕๓๒.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถมตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ)	

	
๓๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๓๒
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๖
สายทางที่นายประมวล ภัทรานรัตน์ - ที่นายบุญเพ็ง ไชยนิคม  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง ๓.00 ม. ระยะทางยาว ๖๐.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  180.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถม  ตามแบบ อบต.ห้วยเตย  

	
๑๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๓๓
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๗
สายทางที่นางคำภู ภาโส – บ้านโนนจันทร์หอม
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทางยาว 101.00 ม. หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  353.50  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถม  ตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๒๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๓๔
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๗
สายทางที่นางคำภู ภาโส – ปากทางบ้านสำโรง
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง ๔.00 ม. ระยะทางยาว ๘๘.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๓๕๖.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถม  ตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๒๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๓๕
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๘
สายทางจากสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน - ที่นางกอง ขาดแก้ว
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง ๔.00 ม. ระยะทางยาว ๘๘.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๓๕๖.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถม  ตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๒๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๓๖
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๘
สายทางจากที่นายน้อย วังทอง – ป่าช้าบ้านสำโรง
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง ๔.00 ม. ระยะทางยาว ๘๘.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๓๕๖.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถม  ตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๒๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗



๗

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	ได้รับอนุมัติ

	๓๗
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑๙
สายทางจากถนนลาดยางถึงที่นางอั้ว  คำตา   
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง ๓.๕0 ม. ระยะทางยาว ๑๐๑.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๓๕๓.00  ตร.ม.
ไหล่ทางดินถม   ตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๒๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

	๓๘
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑๙
สายทางจากถนนลาดยาง - ที่นายสถิตย์ ไชยโส  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง ๔.00 ม. ระยะทางยาว ๘๘.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๓๕๖.00  ตร.ม. 
ไหล่ทางดินถม   ตามแบบ อบต.ห้วยเตย (พร้อมป้ายโครงการ) 

	
๒๐๐,๐๐๐ บาท
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗





		ผู้รับรองข้อมูล


	ลงชื่อ
	                                   (นายอนุสรณ์  ดวงศรี)
	                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
